T21F0 000:312.460   SEGGER J-Link V7.56a Log File
T21F0 000:312.741   DLL Compiled: Oct 11 2021 16:27:21
T21F0 000:312.756   Logging started @ 2022-09-28 05:46
T21F0 000:312.767 - 312.773ms
T21F0 000:312.791 JLINK_SetWarnOutHandler(...)
T21F0 000:312.806 - 0.021ms
T21F0 000:312.823 JLINK_OpenEx(...)
T21F0 000:485.380   Firmware: J-Link V9 compiled May  7 2021 16:26:12
T21F0 000:485.775   Firmware: J-Link V9 compiled May  7 2021 16:26:12
T21F0 000:485.948   Decompressing FW timestamp took 151 us
T21F0 000:492.011   Hardware: V9.20
T21F0 000:492.026   S/N: 59800885
T21F0 000:492.033   OEM: SEGGER
T21F0 000:492.040   Feature(s): RDI, GDB, FlashDL, FlashBP, JFlash
T21F0 000:495.988   TELNET listener socket opened on port 19021
T21F0 000:496.143   WEBSRV WEBSRV_Init(): Starting webserver thread(s)
T21F0 000:496.212   WEBSRV Failed to put socket into listener state (port 19080)
T21F0 000:496.319   WEBSRV Webserver running on local port 19081
T21F0 000:501.482 - 188.667ms returns "O.K."
T21F0 000:501.528 JLINK_GetEmuCaps()
T21F0 000:501.534 - 0.008ms returns 0xB9FF7BBF
T21F0 000:501.544 JLINK_TIF_GetAvailable(...)
T21F0 000:501.750 - 0.212ms
T21F0 000:501.779 JLINK_SetErrorOutHandler(...)
T21F0 000:501.784 - 0.008ms
T21F0 000:501.805 JLINK_ExecCommand("ProjectFile = "D:\Git_Project\shoes\smart_shoes\nRF5_SDK_17.0.0_9d13099\examples\Shoes1.4\shoe_mcu\pca10040\s132\arm5_no_packs\JLinkSettings.ini"", ...). 
T21F0 000:510.538   Ref file found at: C:\Keil_v5\ARM\Segger\JLinkDevices.ref
T21F0 000:510.641   XML referenced by ref file: C:\Program Files\SEGGER\JLink\JLinkDevices.xml
T21F0 000:511.296   C:\Program Files\SEGGER\JLink\JLinkDevices.xml evaluated successfully.
T21F0 000:538.023 - 36.224ms returns 0x00
T21F0 000:538.045 JLINK_ExecCommand("Device = nRF52832_xxAA", ...). 
T21F0 000:538.223   Device "NRF52832_XXAA" selected.
T21F0 000:538.401 - 0.350ms returns 0x00
T21F0 000:538.411 JLINK_ExecCommand("DisableConnectionTimeout", ...). 
T21F0 000:538.419 - 0.003ms returns 0x01
T21F0 000:538.425 JLINK_GetHardwareVersion()
T21F0 000:538.429 - 0.006ms returns 92000
T21F0 000:538.435 JLINK_GetDLLVersion()
T21F0 000:538.439 - 0.006ms returns 75601
T21F0 000:538.444 JLINK_GetOEMString(...)
T21F0 000:538.450 JLINK_GetFirmwareString(...)
T21F0 000:538.454 - 0.006ms
T21F0 000:538.461 JLINK_GetDLLVersion()
T21F0 000:538.465 - 0.006ms returns 75601
T21F0 000:538.471 JLINK_GetCompileDateTime()
T21F0 000:538.475 - 0.005ms
T21F0 000:538.482 JLINK_GetFirmwareString(...)
T21F0 000:538.486 - 0.006ms
T21F0 000:538.492 JLINK_GetHardwareVersion()
T21F0 000:538.496 - 0.005ms returns 92000
T21F0 000:538.502 JLINK_GetSN()
T21F0 000:538.506 - 0.006ms returns 59800885
T21F0 000:538.512 JLINK_GetOEMString(...)
T21F0 000:538.519 JLINK_TIF_Select(JLINKARM_TIF_SWD)
T21F0 000:720.835 - 182.358ms returns 0x00
T21F0 000:720.997 JLINK_HasError()
T21F0 000:721.098 JLINK_SetSpeed(5000)
T21F0 000:766.994 - 45.919ms
T21F0 000:768.276 JLINK_HasError()
T21F0 000:768.302 JLINK_SetResetType(JLINKARM_RESET_TYPE_NORMAL)
T21F0 000:768.313 - 0.015ms returns JLINKARM_RESET_TYPE_NORMAL
T21F0 000:768.326 JLINK_Reset()
T21F0 000:939.866   InitTarget() start
T21F0 000:939.935    J-Link Script File: Executing InitTarget()
T21F0 000:944.523   InitTarget() end
T21F0 000:945.726   Found SW-DP with ID 0x2BA01477
T21F0 000:949.500   DPIDR: 0x2BA01477
T21F0 000:949.562   Scanning AP map to find all available APs
T21F0 000:951.176   AP[2]: Stopped AP scan as end of AP map has been reached
T21F0 000:951.237   AP[0]: AHB-AP (IDR: 0x24770011)
T21F0 000:951.270   AP[1]: JTAG-AP (IDR: 0x02880000)
T21F0 000:951.303   Iterating through AP map to find AHB-AP to use
T21F0 000:952.626   AP[0]: Core found
T21F0 000:952.673   AP[0]: AHB-AP ROM base: 0xE00FF000
T21F0 000:953.420   CPUID register: 0x410FC241. Implementer code: 0x41 (ARM)
T21F0 000:953.473   Found Cortex-M4 r0p1, Little endian.
T21F0 001:054.904   -- Max. mem block: 0x000033A0
T21F0 003:059.341   
  ***** Error: 
T21F0 003:059.361   Communication timed out: Requested 12 bytes, received -2 bytes !
T21F0 003:651.649   
  ***** Error: 
T21F0 003:651.720   Failed to register debugger connection at J-Link because J-Link is low on memory.
T21F0 003:743.018   InitTarget() start
T21F0 003:743.033    J-Link Script File: Executing InitTarget()
T21F0 003:743.257   InitTarget() end
T21F0 003:743.272   
  ***** Error: 
T21F0 003:743.279   Could not read hardware status!
T21F0 003:743.286 - 2974.962ms
T21F0 003:743.318 JLINK_GetId()
T21F0 003:743.372 - 0.060ms returns 0xFFFFFFFF
T21F0 003:747.437 JLINK_GetFirmwareString(...)
T21F0 003:747.454 - 0.019ms
T21F0 003:785.706 JLINK_Close()
T21F0 003:790.026 - 4.334ms
T21F0 003:790.046   
T21F0 003:790.052   Closed
